# Éléments constitutifs

La numérotation des éléments se réfère à la représentation de l’outil électroportatif sur la page graphique.

(1) | Levier de déverrouillage du capot de protection
(2) | Bouton de blocage de broche
(3) | Interrupteur Marche/Arrêt
(4) | Molette de réglage de la vitesse (GWS 18V-11 S)
(5) | BatterieA)
(6) | Bouton de déverrouillage de la batterieA)
(7) | Poignée auxiliaire antivibrations (surface de prise en main isolée)
(8) | Poignée auxiliaire standard (surface de prise en main isolée)A)
(9) | Capot d’aspiration pour meulageA)
(10) | Capot de protection pour meulage
(11) | Capot de protection pour tronçonnageA)
(12) | Cache spécial tronçonnage
(13) | Flasque de serrage avec joint torique
(14) | Meule boisseau au carbureA)
(15) | Disque à meulerA)
(16) | Brosse circulaire (M14)A)
(17) | Disque à tronçonnerA)
(18) | Disque à tronçonner diamantéA)
(19) | Écrou de serrage rapide avec étrier (M14)
(20) | Poignée (surface de prise en main isolée)
(21) | Broche d’entraînement
(22) | Protège-mainA)
(23) | Plateau de ponçage caoutchoucA)
(24) | Disque abrasifA)
(25) | Écrou cylindriqueA)
(26) | Clé à ergots pour écrou de serrage
(27) | Brosse boisseauA)
(28) | Brosse coniqueA)
(29) | Scie-trépan diamantéeA)
(30) | Clé plateA)
(31) | Capot d’aspiration spécial tronçonnage avec glissière de guidageA)

A)

  Ces accessoires ne sont pas compris dans la fourniture.