# Operación

- No cargue demasiado la herramienta eléctrica, para que no se llegue a la detención.

- Antes de realizar cualquier trabajo en la herramienta eléctrica (p. ej., mantenimiento, cambio de herramienta, etc.), retire el acumulador de la herramienta eléctrica. En caso contrario podría accidentarse al accionar fortuitamente el interruptor de conexión/desconexión.

- Precaución al cortar en paredes portantes, ver apartado "Indicaciones respecto a resistencia estática".

- Fije la pieza de trabajo en tornillo de banco, a menos que quede segura por su propio peso.

- Tras una fuerte carga, deje funcionar la herramienta eléctrica unos minutos al régimen de ralentí, para que se enfríe el útil.

- No utilice la herramienta eléctrica con un montante para tronzar.

- No tome los discos amoladores y tronzadores con la mano, antes que se hayan enfriado. Los discos se ponen muy calientes durante el trabajo.

Instrucciones de trabajo
Puesta en marcha