# Technické údaje

Úhlová bruska |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Číslo zboží |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Jmenovité napětí | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Jmenovité otáčky naprázdnoA) B) | ot/min | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000
Rozsah nastavení otáček | ot/min | – | – | 3 000–9 000 | 3 000–9 000
Max. průměr brusného kotouče/průměr gumového brusného kotouče | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Závit brusného vřetena |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Max. délka závitu brusného vřetena | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Vypnutí při zpětném rázu |  | ● | ● | ● | ●
Ochrana proti opětovnému zapnutí |  | ● | ● | ● | ●
Doběhová brzda |  | ● | ● | ● | ●
Vypnutí při nárazu |  | ● | ● | ● | ●
Předvolba otáček |  | – | – | ● | ●
HmotnostC) | kg | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35 | 0 až +35 | 0 až +35 | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuD) a při skladování | °C | –20 až +50 | –20 až +50 | –20 až +50 | –20 až +50
Kompatibilní akumulátory |  | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...
Doporučené akumulátory pro plný výkon |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V...
Doporučené nabíječky |  | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...

A)

  Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem ProCORE18V 12.0Ah

B)

  Jmenovité volnoběžné otáčky podle EN IEC 62841-2-3 pro výběr vhodných nástrojů. Skutečné volnoběžné otáčky jsou z bezpečnostních důvodů a na základě výrobních tolerancí nižší.

C)

  S ochranným krytem (10), přídavnou rukojetí (8), upínací přírubou (13) a upínací maticí (19), bez akumulátoru (hmotnost akumulátoru najdete na www.bosch-professional.com)

D)

  Omezený výkon při teplotách < 0 °C

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.