# Pöörlemiskiiruse eelvalik

## (GWS 18V-11 S)

Pöörlemiskiiruse eelvaliku seaderattaga (4) saate valida vajaliku pöörlemiskiiruse ka töö ajal. Järgnevas tabelis toodud andmed on soovitus‌likud.

Materjal | Kasutamine | Vahetatav tööriist | Seaderatta asend
--- | --- | --- | ---
Metall | Värvi eemaldamine | Lihvpaber | 2−3
Metall | Harjamine, rooste eemaldamine | Kausshari, lihvpaber | 3
Vääristeras | Lihvimine | Lihvketas/fiiberketas | 4−6
Metall | Jämelihvimine | Lihvketas | 6
Metall | Lõikamine | Lõikeketas | 6
Kivi | Lõikamine | Teemantlõikeketas | 6

- Veenduge, et tarvikule märgitud pöörlemiskiirus sama või suurem kui tööriista pöörlemiskiirus. Tarvikud, mis pöörlevad lubatust kiiremini, võivad puruneda ja tükkidena laiali paiskuda.

Pöörlemiskiiruse eelvalikuaste | GWS 18V-11 S [min–1]
--- | ---
1 | 3000
2 | 4500
3 | 5400
4 | 6200
5 | 7000
6 | 9000

Toodud pöörlemiskiirusastmete väärtused on ligikaudsed.