# Technische Daten

Winkelschleifer |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Nennspannung | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Bemessungs-LeerlaufdrehzahlA) B) | min-1 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Drehzahleinstellbereich | min-1 | – | – | 3000–9000 | 3000–9000
max. Schleifscheibendurchmesser/Gummischleiftellerdurchmesser | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Schleifspindelgewinde |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
max. Gewindelänge der Schleifspindel | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Rückschlagabschaltung |  | ● | ● | ● | ●
Wiederanlaufschutz |  | ● | ● | ● | ●
Auslaufbremse |  | ● | ● | ● | ●
Aufprallabschaltung |  | ● | ● | ● | ●
Drehzahlvorwahl |  | – | – | ● | ●
GewichtC) | kg | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35 | 0...+35 | 0...+35 | 0...+35
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebD) und bei Lagerung | °C | –20...+50 | –20...+50 | –20...+50 | –20...+50
kompatible Akkus |  | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...
empfohlene Akkus für volle Leistung |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V...
empfohlene Ladegeräte |  | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...

A)

  gemessen bei 20–25 °C mit Akku ProCORE18V 12.0Ah

B)

  Bemessungs-Leerlaufdrehzahl nach EN IEC 62841-2-3 zur Auswahl passender Einsatzwerkzeuge. Die tatsächliche Leerlaufdrehzahl ist aus Sicherheitsgründen und bedingt durch Fertigungstoleranzen niedriger.

C)

  Mit Schutzhaube (10), Zusatzgriff (8), Aufnahmeflansch (13) und Spannmutter (19), ohne Akku (das Akku-Gewicht finden Sie unter www.bosch-professional.com)

D)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.