# Preselezione del numero di giri

## (GWS 18V-11 S)

L’apposita rotellina (4) consente di preselezionare il numero di giri desiderato anche durante il funzionamento. Le indicazioni riportate nella seguente tabella sono valori consigliati.

Materiale | Applicazione | Utensile accessorio | Posizione rotellina di regolazione
--- | --- | --- | ---
Metallo | Rimozione colore | Foglio abrasivo | 2−3
Metallo | Spazzolatura, rimozione della ruggine | Spazzola a tazza, foglio abrasivo | 3
Acciaio inox | Levigatura | Mola abrasiva/disco in fibra | 4−6
Metallo | Levigatura a sgrossare | Mola abrasiva | 6
Metallo | Taglio | Mola da taglio | 6
Pietra | Taglio | Mola da taglio diamantata | 6

- Il numero di giri nominale dell’accessorio dovrà essere almeno pari al numero di giri massimo riportato sull’elettroutensile. Se utilizzati ad un numero di giri superiore a quello nominale, gli accessori possono spezzarsi e proiettare parti.

Livello di preselezione del numero di giri | GWS 18V-11 S [giri/min]
--- | ---
1 | 3000
2 | 4500
3 | 5400
4 | 6200
5 | 7000
6 | 9000

I valori riportati per livelli del numero di giri sono indicativi.