# Μείωση της σκόνης

Αποφεύγετε την εργασία χωρίς μέτρα μείωσης της σκόνης. Ανάλογα με τον σκοπό χρήσης, μπορεί το ηλεκτρικό εργαλείο να συνδυαστεί με εξαρτήματα που μειώνουν τη σκόνη μαζί με έναν απορροφητήρα, βλέπε Κάλυμμα αναρρόφησης για λείανση, βλέπε Προφυλακτήρας με αναρρόφηση για κοπή με πέλμα οδήγησης.
Χρησιμοποιείτε βασικά μια κατάλληλη προστασία αναπνοής. Προσέχετε τις διατάξεις που ισχύουν στη χώρα σας για τα επεξεργαζόμενα υλικά.

- Αποφεύγετε τη δημιουργία συσσώρευσης σκόνης στο χώρο που εργάζεστε. Οι σκόνες αναφλέγονται εύκολα.

Απαιτήσεις για τον απορροφητήρα |
--- | ---
Συνιστώμενη ονομαστική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα | mm | 35
Απαραίτητη υποπίεσηA) | mbar hPa | ≥ 230 ≥ 230
Απαραίτητη παροχήA) | l/s m³/h | ≥ 36 ≥ 129,6
Συνιστώμενη αποτελεσματικότητα φίλτρου |  | Κατηγορία σκόνης MB)

A)

  Τιμή ισχύος στη σύνδεση στον απορροφητήρα του ηλεκτρικού εργαλείου

B)

  Κατά IEC/EN 60335-2-69

Προσέξτε τις οδηγίες για τον απορροφητήρα. Διακόψτε την εργασία σε περίπτωση μειωμένης ισχύος αναρρόφησης και αποκαταστήστε την αιτία.