# Smanjenje prašine

Izbegavajte rad bez mera za smanjivanje prašine. Alat se, u zavisnosti od namene, može koristiti sa priborom za smanjenje prašine u kombinaciji sa usisivačem, videti Usisna hauba za brušenje, videti Usisna hauba za presecanje sa vodećim šinama.
Generalno koristite zaštitnu masku. Obratite pažnju na propise koji važe u vašoj zemlji za materijale koje treba obrađivati.

- Izbegavajte sakupljanje prašine na radnom mestu. Prašine se mogu lako zapaliti.

Zahtevi za usisivač |
--- | ---
Preporučeni nominalni prečnik creva | mm | 35
Potrebni potpritisakA) | mbar hPa | ≥ 230 ≥ 230
Potrebna količina protokaA) | l/s m³/h | ≥ 36 ≥ 129,6
Preporučena efikasnost filtera |  | Klasa prašine MB)

A)

  Vrednost snage na priključku za usisivač elekričnog alata

B)

  U skladu sa standardom IEC/EN 60335-2-69

Pridržavajte se uputstva za usisivač. Ako snaga usisavanja opadne, prekinite rad i otklonite uzrok.