# تصاویر اجزاء دستگاه

شماره گذاری تصاویر اجزاء دستگاه بر اساس شکل ابزار برقی در صفحه تصاویر است.

(1) | اهرم آزادسازی قاب محافظ
(2) | دکمه قفل محور دستگاه
(3) | کلید روشن/خاموش
(4) | چرخک تنظیم انتخاب سرعت (GWS 18V-11 S)
(5) | باتری قابل شارژA)
(6) | دكمه آزادسازی باتری قابل شارژA)
(7) | دسته کمکی کاهنده لرزش (دارای روکش عایق)
(8) | دسته کمکی استاندارد (دارای روکش عایق)A)
(9) | درپوش مکنده برای سایش کاریA)
(10) | قاب محافظ برای سایش کاری
(11) | قاب محافظ برای برش کاریA)
(12) | قاب برش کاری
(13) | فلنج گیرنده دارای اورینگ
(14) | صفحه‌ کاسه ای کاربیدیA)
(15) | صفحه سابA)
(16) | برس تخت (M14)A)
(17) | صفحه برشA)
(18) | صفحه برش الماسهA)
(19) | مهره مهار سریع با گیره نگهدارنده (M14)
(20) | دسته (دارای روکش عایق)
(21) | محور سایش
(22) | حفاظ دستA)
(23) | صفحه سنباده لاستیكیA)
(24) | کاغذ سنبادهA)
(25) | مهره گِردA)
(26) | آچار فرز برای مهره مهار
(27) | برس سیمی کاسه ایA)
(28) | برس مخروطیA)
(29) | مته گرد بُر الماسهA)
(30) | آچار تختA)
(31) | درپوش مکنده برای برش کاری با راهنمای برشA)

A)

  این قسمت از متعلقات، بطور معمول همراه دستگاه ارائه نمی شود.