# Tekniske data

Vinkelsliper |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Nominell spenning | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Nominelt tomgangsturtallA) B) | o/min | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Turtallinnstillingsområde | o/min | – | – | 3000–9000 | 3000–9000
Maks. slipeskive-/gummislipeskivediameter | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Slipespindelgjenger |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Maks. gjengelengde på slipespindelen | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Tilbakeslagsutkobling |  | ● | ● | ● | ●
Gjenstartbeskyttelse |  | ● | ● | ● | ●
Utløpsbrems |  | ● | ● | ● | ●
Utkobling ved slag |  | ● | ● | ● | ●
Turtallsinnstilling |  | – | – | ● | ●
VektC) | kg | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under driftD) og ved lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Kompatible batterier |  | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...
Anbefalte batterier for maksimal ytelse |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V...
Anbefalte ladere |  | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...

A)

  Målt ved 20−25 °C med batteri ProCORE18V 12.0Ah

B)

  Nominelt tomgangsturtall ifølge EN IEC 62841-2-3 for valg av egnede innsatsverktøy. Av sikkerhetsgrunner og på grunn av produksjonstoleranser er det faktiske tomgangsturtallet lavere.

C)

  Med beskyttelsesdeksel (10), ekstrahåndtak (8), festeflens (13) og spennmutter (19) uten batteri (du finner batterivekten på www.bosch-professional.com)

D)

  begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.