# Kujutatud komponendid

Joonistel kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on elektrilise tööriista jooniseleheküljel olevad numbrid.

(1) | Kaitsekatte lukustuse vabastamishoob
(2) | Spindli lukustamisnupp
(3) | Sisse-/väljalüliti
(4) | Pöörlemiskiiruse eelvaliku seaderatas (GWS 18V-11 S)
(5) | AkuA)
(6) | Aku lukustuse vabastusnuppA)
(7) | Vibratsiooni summutav lisakäepide (isoleeritud haardepind)
(8) | Standardne lisakäepide (isoleeritud haardepind)A)
(9) | Väljaimemiskate lihvimiseksA)
(10) | Kaitsekate lihvimiseks
(11) | Kaitsekate lõikamiseksA)
(12) | Kate lõikamiseks
(13) | O-rõngastihendiga tugiäärik
(14) | Kõvasulamist kaussketasA)
(15) | LihvketasA)
(16) | Ketashari (M14)A)
(17) | LõikeketasA)
(18) | TeemantlõikeketasA)
(19) | Sangaga kiirkinnitusmutter (M14)
(20) | Käepide (isoleeritud haardepind)
(21) | Lihvspindel
(22) | KäekaitseA)
(23) | Kummist lihvtaldrikA)
(24) | LihvpaberA)
(25) | ÜmarmutterA)
(26) | Kaheavavõti kinnitusmutri jaoks
(27) | KausshariA)
(28) | KoonushariA)
(29) | TeemantpuurkroonA)
(30) | HarkvõtiA)
(31) | Väljaimemiskate juhtkelguga lõikamiseksA)

A)

  See tarvik ei kuulu standard-tarnekomplekti.