# Hız ön seçimi

## (GWS 18V-11 S)

Devir sayısı ön seçimi ayarlama düğmesi (4) ile gerekli devir sayısını alet çalışırken de seçebilirsiniz. Aşağıdaki tablodaki veriler tavsiye edilen değerlerdir.

Malzeme | Uygulama | Uç | Ayarlama düğmesi pozisyonu
--- | --- | --- | ---
Metal | Boyaların kazınması | Zımpara kağıdı | 2–3
Metal | Fırçalama, pas kazıma | Çanak fırça, zımpara kağıdı | 3
Paslanmaz çelik | Taşlama | Taşlama diski/fiber disk | 4–6
Metal | Kazıyıcı taşlama | Taşlama diski | 6
Metal | Kesme | Kesme diski | 6
Taş | Kesme | Elmas kesme diski | 6

- Aksesuarın nominal hızı, en azından elektrikli el aletinde belirtilen maksimum hıza eşit olmalıdır. Nominal hızından daha hızlı çalışan aksesuarlar kırılabilir ve fırlayabilir.

Hız ön seçimi kademesi | GWS 18V-11 S [dev/dak]
--- | ---
1 | 3000
2 | 4500
3 | 5400
4 | 6200
5 | 7000
6 | 9000

Devir sayısı kademelerine ilişkin belirtilen değerler referans değerlerdir.