# Шаңды азайту

Шаң мөлшерін азайту шараларын қолданбай жұмыс істемеңіз. Шаңды азайтатын керек-жарақтармен пайдалану мақсатына байланысты электр құралын сорғышпен бірге пайдалануға болады, қараңыз Тегістеуге арналған сорғыш қаптама, қараңыз Бағыттауыштар бар кесуге арналған қорғағыш қаптама.
Әрдайым тыныс органдарына арналған жарамды қорғанысты пайдаланыңыз. Өңделетін материалдар үшін еліңізде қолданылатын нұсқамаларды орындаңыз.

- Жұмыс орнында шаңның жиналмауын қадағалаңыз. Шаң оңай тұтануы мүмкін.

Сорғышқа қойылатын талаптар |
--- | ---
Шлангінің ұсынылған номинал диаметрі | мм | 35
Қажетті төменгі қысымA) | мбар гПа | ≥ 230 ≥ 230
Қажетті ағын мөлшеріA) | л/с м³/сағ | ≥ 36 ≥ 129,6
Сүзгінің ұсынылатын өткізу қабілеті |  | M шаң класыB)

A)

  Электр құралының сорғыш жалғағышындағы қуат мәні

B)

  IEC/EN 60335-2-69 стандарты бойынша

Сорғыш нұсқаулығын қараңыз. Сору қуаты төмендеген жағдайда, жұмысты тоқтатып, себебін жойыңыз.