# Techniniai duomenys

Kampinio šlifavimo mašina |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Nominalioji įtampa | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Nominalus tuščiosios eigos sūkių skaičiusA) B) | min-1 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Sūkių skaičiaus reguliavimo diapazonas | min-1 | – | – | 3000–9000 | 3000–9000
Maks. šlifavimo disko skersmuo/guminio lėkštinio šlifavimo disko skersmuo | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Šlifavimo suklio sriegis |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Maks. šlifavimo suklio sriegio ilgis | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Apsauga nuo atatrankos užstrigus įrankiui |  | ● | ● | ● | ●
Apsauga nuo pakartotinio įsijungimo |  | ● | ● | ● | ●
Inercinis stabdys |  | ● | ● | ● | ●
Išjungimo įtaisas, suveikiantis sutrenkus įrankį |  | ● | ● | ● | ●
Sūkių skaičiaus išankstinis nustatymas |  | – | – | ● | ●
SvorisC) | kg | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantD) ir sandėliuojant | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Suderinami akumuliatoriai |  | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...
Rekomenduojami akumuliatoriai darbui visa galia |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V...
Rekomenduojami krovikliai |  | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...

A)

  Išmatuota 20−25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi ProCORE18V 12.0Ah

B)

  Nominalus tuščiosios eigos sūkių skaičius pagal EN IEC 62841-2-3 tinkamų darbo įrankių parinkimui. Siekiant užtikrinti saugumą, faktinis tuščiosios eigos sūkių skaičius, sąlygojamas gamybos tolerancijų, yra mažesnis.

C)

  Su apsauginiu gaubtu (10), papildoma rankena (8), tvirtinamąja junge (13) ir prispaudžiamąja veržle (19), be akumuliatoriaus (akumuliatoriaus svorį rasite www.bosch-professional.com)

D)

  ribota galia, esant temperatūrai < 0 °C

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.