# Технічні дані

Кутова шліфмашина |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Номінальна напруга | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Номінальна частота обертання холостого ходуA) B) | об/хв | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Діапазон настроювання частоти обертів | об/хв | – | – | 3000–9000 | 3000–9000
Макс. діаметр шліфувального круга/гумової опорної тарілки | мм | 115 | 125 | 115 | 125
Різьба шліфувального шпинделя |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Макс. довжина різьби шліфувального шпинделя | мм | 22 | 22 | 22 | 22
Вимкнення при сіпанні |  | ● | ● | ● | ●
Захист від повторного пуску |  | ● | ● | ● | ●
Гальмо інерційного вибігу |  | ● | ● | ● | ●
Вимкнення системи протиударного відключення |  | ● | ● | ● | ●
Встановлення кількості обертів |  | – | – | ● | ●
ВагаC) | кг | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїD) і при зберіганні | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Сумісні акумулятори |  | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...
Рекомендовані акумулятори для досягнення повної потужності |  | GBA 18V... ≥ 4.0 A·год ProCORE18V... ≥ 4.0 A·год EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0 A·год ProCORE18V... ≥ 4.0 A·год EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0 A·год ProCORE18V... ≥ 4.0 A·год EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0 A·год ProCORE18V... ≥ 4.0 A·год EXPERT18V...
Рекомендовані зарядні пристрої |  | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...

A)

  Виміряно за температури 20−25 °C з акумулятором ProCORE18V 12.0Ah

B)

  Номінальна частота обертання на холостому ходу EN IEC 62841-2-3 для вибору відповідних інструментів. Фактична частота обертання на холостому ходу з міркувань безпеки та через виробничі допуски нижча.

C)

  Із захисним кожухом (10), рукояткою (8), опорним фланцем (13) і затискною гайкою (19), без акумуляторної батареї (вагу АКБ можна знайти за адресою www.bosch-professional.com)

D)

  обмежена потужність за температури < 0 °C

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.