# Støvreduktion

Undgå at arbejde uden støvreducerende foranstaltninger. Afhængigt af anvendelsesformål kan værktøjet kombineres med støvreducerende tilbehør sammen med en støvsuger, se Opsugningskappe til slibning, se Udsugningsskærm til skæring med føringsslæde.
Brug altid egnet åndedrætsværn. Overhold forskrifterne, der gælder i dit land vedr. de materialer, der skal bearbejdes.

- Undgå at der samler sig støv på arbejdspladsen. Støv kan let antænde sig selv.

Krav til støvsugeren |
--- | ---
Anbefalet nominel diameter på slange | mm | 35
Nødvendigt undertrykA) | mbar hPa | ≥ 230 ≥ 230
Nødvendig gennemstrømningsmængdeA) | l/s m³/h | ≥ 36 ≥ 129,6
Anbefalet filtereffektivitet |  | Støvklasse MB)

A)

  Effektværdi ved el-værktøjets støvsugertilslutning

B)

  I overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-69

Følg støvsugerens vejledning. Afbryd arbejdet, hvis sugestyrken falder, og fjern årsagen.