# Rotazione della testa ingranaggi (vedere fig. E)

- Prima di qualsiasi intervento sull’elettroutensile (ad es. per manutenzione, sostituzione dell’accessorio ecc.), prelevare la batteria. Qualora l’interruttore di avvio/arresto venga premuto inavvertitamente, vi è rischio di lesioni.

La testa ingranaggi è ruotabile a scatti di 90°. In questo modo è possibile portare l’interruttore di avvio/arresto in una posizione più comoda in funzione della situazione di lavoro, ad es. per i mancini.

Svitare completamente le 4 viti (➊). Ruotare con cautela la testa ingranaggi nella nuova posizione (➋), senza estrarla dalla carcassa. Serrare di nuovo saldamente le 4 viti (➌).