# Datos técnicos

Amoladora angular |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Tensión nominal | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Revoluciones nominales en vacíoA) B) | min-1 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Margen de ajuste de revoluciones | min-1 | – | – | 3000–9000 | 3000–9000
Máx. diámetro de disco abrasivo/diámetro de plato lijador de goma | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Rosca de husillo amolador |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Máx. longitud de rosca del husillo amolador | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Desconexión de retroceso |  | ● | ● | ● | ●
Protección contra rearranque |  | ● | ● | ● | ●
Freno de marcha por inercia |  | ● | ● | ● | ●
Desconexión de choque |  | ● | ● | ● | ●
Preselección de revoluciones |  | – | – | ● | ●
PesoC) | kg | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoD) y en el almacenamiento | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Acumuladores compatibles |  | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...
Acumuladores recomendados para plena potencia |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V...
Cargadores recomendados |  | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...

A)

  Medido a 20−25 °C con acumulador ProCORE18V 12.0Ah

B)

  Número de revoluciones en vacío según la norma EN IEC 62841-2-3 para la selección de útiles adecuados. El número de revoluciones en vacío real es menor por razones de seguridad y debido a las tolerancias de fabricación.

C)

  Con cubierta protectora (10), empuñadura (8), brida de fijación (13) y tuerca de sujeción (19), sin acumulador (puede consultar el peso del acumulador en www.bosch-professional.com)

D)

  potencia limitada a temperaturas < 0 °C

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.