# Toz azaltma

Toz azaltıcı önlemler olmadan çalışmaktan kaçının. Uygulamaya bağlı olarak, makine bir elektrikli süpürge ile birlikte toz azaltıcı aksesuarlarla birleştirilebilir, Bakınız Taşlama için toz emme kapağı Bakınız Kılavuz kızakla kesme işleri için emici kapak.
Her zaman uygun solunum koruması kullanın. İşlenen malzemelere ait ülkenizdeki geçerli yönetmelik hükümlerine uyun.

- Çalıştığınız yerde toz birikmemesine dikkat edin. Tozlar kolayca alevlenebilir.

Elektrikli süpürge için gereklilikler |
--- | ---
Önerilen nominal hortum çapı | mm | 35
Gerekli düşük basınçA) | mbar hPa | ≥ 230 ≥ 230
Gerekli akış hızıA) | l/sn m³/sa | ≥ 36 ≥ 129,6
Önerilen filtre verimliliği |  | Toz sınıfı MB)

A)

  Elektrikli el aletinin emme bağlantısındaki güç değeri

B)

  IEC/EN 60335-2-69'a göre

Elektrikli süpürge için talimatları izleyin. Emiş gücü azalırsa çalışmayı durdurun ve nedenini ortadan kaldırın.