# Vrid växellådshuvudet (se bild E)

- Ta ut batteriet ur elverktyget innan alla arbeten på det (t.ex. underhåll, verktygsbyte, osv.). Om strömbrytaren oavsiktligt påverkas finns risk för personskada.

Du kan vrida växelhuvudet i steg om 90°. Då kan på-/av-strömbrytaren placeras i en bättre hanteringsposition vid speciella arbetsfall, t. ex. för vänsterhänta personer.

Skruva ut de 4 skruvarna helt och hållet (➊). Sväng växelhuvudet försiktigt och utan att ta av det från kåpan till den nya positionen (➋). Dra åt de 4 skruvarna igen (➌).