# Girar el cabezal del engranaje (ver figura E)

- Antes de realizar cualquier trabajo en la herramienta eléctrica (p. ej., mantenimiento, cambio de herramienta, etc.), retire el acumulador de la herramienta eléctrica. En caso contrario podría accidentarse al accionar fortuitamente el interruptor de conexión/desconexión.

Puede girar la cabeza del engranaje en pasos de 90 °. De este modo, el interruptor de conexión/desconexión puede situarse en una posición de manejo más adecuada para casos especiales, p. ej. para zurdos.

Desenrosque totalmente los 4 tornillos (➊). Gire la cabeza del engranaje cuidadosamente y sin quitarla de la caja hasta la nueva posición (➋).Apriete de nuevo firmemente los 4 tornillos (➌).