# Toegestane slijpgereedschappen

U kunt alle in deze gebruiksaanwijzing genoemde slijpgereedschappen gebruiken.

Het toegestane toerental [min-1] of de toegestane omtreksnelheid [m/s] van de gebruikte slijpgereedschappen moet minimaal overeenkomen met de gegevens in de volgende tabel.

Neem daarom ook goed nota van het toegestane toerental of de toegestane omtreksnelheid op het etiket van het slijpgereedschap.

| max. [mm] | [mm] | [°] |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
| D | b | s | d | α | [min–1] | [m/s]
| 115 125 | 7,2 7,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 9000 9000 | 80 80
| 115 125 | 4,2 4,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 9000 9000 | 80 80
| 115 125 | – – | – – | – – | – – | 9000 9000 | 80 80
| 75 | 30 | – | M 14 | – | 9000 | 80
| 115 115 125 125 | 24 19 24 19 | – – – – | M 14 22,2 M 14 22,2 | – – – – | 9000 9000 9000 9000 | 80 80 80 80
| 115 125 | – – | – – | M 14 M 14 | – – | 9000 9000 | 80 80
| 83 | – | – | M 14 | – | 9000 | 80
| 115 125 | 6 6 | 10 10 | 22,2 22,2 | > 0 > 0 | 9000 9000 | 80 80