# Rad

- Električni alat ne opterećujte toliko jako da se zaustavi pod opterećenjem.

- Prije svih radova na električnom alatu (npr. održavanje, zamjena alata, itd.) aku-bate‌riju treba izvaditi iz električnog alata. Kod nehotičnog aktiviranja prekidača za uključivanje/isključivanje postoji opasnost od ozljeda.

- Oprez pri urezivanju u nosivim zidovima, vidjeti odlomak „Napomene za statiku“.

- Stegnite izradak ukoliko on ne leži sigurno pod djelovanjem vlastite težine.

- Nakon većeg opterećenja električni alat ostavite još nekoliko minuta da radi u praznom hodu kako bi se nastavak ohladio.

- Električni alat ne koristite sa stalkom za rezanje brusnim pločama.

- Ne dirajte brusne i rezne ploče dok se ne ohlade. Rezne ploče se jako zagriju tijekom rada.

Upute za rad
Puštanje u rad