# Rotation de la tête d’engrenage (voir figure E)

- Retirez systématiquement la batterie avant toute intervention sur l’outil électroportatif (maintenance, changement d’accessoire, etc.). Il y a sinon risque de blessure si vous appuyez par mégarde sur l’interrupteur Marche/Arrêt.

La tête de meuleuse peut être tournée de 4 x 90°. Cela permet, lors de certaines applications, de placer l’interrupteur Marche/Arrêt dans une meilleure position de prise en main, par ex. pour les gauchers.

Dévissez complètement les 4 vis (➊). Faites pivoter avec précaution la tête de meuleuse jusque dans la position souhaitée (➋) sans la désolidariser du carter. Resserrez les 4 vis (➌).