# Prikazane komponente

Označavanje brojevima prikazanih komponenata odnosi se na prikaz električnog alata na grafičkoj stranici.

(1) | Poluga za deblokadu zaštitne haube
(2) | Taster za blokadu vretena
(3) | Prekidač za uključivanje/isključivanje
(4) | Točkić za podešavanje broja obrtaja (GWS 18V-11 S)
(5) | AkumulatorA)
(6) | Taster za otključavanje akumulatoraA)
(7) | Dodatna ručka za amortizovanje vibracija (izolirana površina za držanje)
(8) | Standardna dodatna ručka (izolirana površina za držanje)A)
(9) | Usisna hauba za brušenjeA)
(10) | Zaštitna hauba za brušenje
(11) | Zaštitna hauba za rezanjeA)
(12) | Prekrivka za rezanje
(13) | Prihvatna prirubnica sa O-prstenom
(14) | Lončasta ploča od tvrdog metalaA)
(15) | Brusni diskA)
(16) | Pločasta četka (M14)A)
(17) | Rezni diskA)
(18) | Dijamantski rezni diskA)
(19) | Brzostezna navrtka sa lukom (M14)
(20) | Ručka (izolirana površina za držanje)
(21) | Brusno vreteno
(22) | Zaštita za rukeA)
(23) | Gumeni brusni tanjirA)
(24) | Brusni listA)
(25) | Okrugla navrtkaA)
(26) | Ključ sa dva otvora za steznu navrtku
(27) | Lončasta četkaA)
(28) | Konusna četkaA)
(29) | Dijamantska kruna za bušenjeA)
(30) | Viljuškasti ključA)
(31) | Usisna hauba za rezanje sa vodećim šinamaA)

A)

  Ovaj pribor ne spada u standardni obim isporuke.