# Tekniset tiedot

Kulmahiomakone |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Nimellisjännite | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Nimellinen tyhjäkäyntikierroslukuA) B) | min-1 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000
Kierrosluvun säätöalue | min-1 | – | – | 3 000–9 000 | 3 000–9 000
Hiomalaikan/kumisen hiomalautasen enimmäishalkaisija | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Hiomakaran kierre |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Hiomakaran suurin kierrepituus | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Toiminnan pikapysäytys |  | ● | ● | ● | ●
Uudelleenkäynnistyssuoja |  | ● | ● | ● | ●
Pysäytysjarru |  | ● | ● | ● | ●
Turvakatkaisin |  | ● | ● | ● | ●
Kierrosluvun valinta |  | – | – | ● | ●
PainoC) | kg | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0...+35 | 0...+35 | 0...+35 | 0...+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäD) ja säilytyksessä | °C | –20...+50 | –20...+50 | –20...+50 | –20...+50
Yhteensopivat akut |  | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...
Suositellut akut täyden suorituskyvyn takaamiseksi |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V...
Suositellut latauslaitteet |  | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...

A)

  Mitattu 20−25 °C:n lämpötilassa akun ProCORE18V 12.0Ah kanssa

B)

  Standardin EN IEC 62841-2-3 mukainen nimellinen tyhjäkäyntikierrosluku sopivien käyttötarvikkeiden valintaan. Turvallisuussyiden ja valmistustoleranssien takia todellinen tyhjäkäyntikierrosluku on sitä pienempi.

C)

  Suojuksen (10), lisäkahvan (8), kiinnityslaipan (13) ja kiinnitysmutterin kanssa (19), ilman akkua (akun painon voit katsoa verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com)

D)

  rajoitettu teho, kun lämpötila < 0 °C

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.