# Réduction des poussières

Évitez de travailler sans prendre de mesures limitant les émissions de poussière. Si l’application le permet, utilisez l’outil électroportatif avec des accessoires réduisant les émissions de poussière et en plus un aspirateur voir Carter d’aspiration spécial meulage, voir Capot de protection spécial tronçonnage avec glissière de guidage.
Portez systématiquement un masque anti-poussière. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays pour les matériaux concernés.

- Évitez toute accumulation de poussières sur le lieu de travail. Les poussières peuvent facilement s’enflammer.

Critères à satisfaire par l’aspirateur |
--- | ---
Diamètre nominal recommandé pour le flexible | mm | 35
Dépression requiseA) | mbar hPa | ≥ 230 ≥ 230
Débit d’air requisA) | l/s m³/h | ≥ 36 ≥ 129,6
Efficacité de filtration recommandée |  | Classe de filtration MB)

A)

  Puissance au niveau du raccord d’aspiration de l’outil électroportatif

B)

  Selon la norme CEI/EN 60335-2-69

Observez les indications figurant dans la notice de l’aspirateur. Cessez d’utiliser l’aspirateur en cas de dégradation des performances de filtration. Trouvez et supprimez la cause.