# Sūkių skaičiaus išankstinis nustatymas

## (GWS 18V-11 S)

Sūkių skaičiaus nustatymo reguliatoriaus ratuku (4) reikiamą sūkių skaičių galite nustatyti net ir įrankiui veikiant. Duomenys žemiau pateiktoje lentelėje yra reko‌mendacinio pobūdžio.

Medžiaga | Naudojimas | Darbo įrankis | Reguliavimo ratuko padėtis
--- | --- | --- | ---
Metalas | Dažų nuėmimas | Šlifavimo popieriaus lapelis | 2–3
Metalas | Apdirbimas metaliniais šepečiais, rūdžių valymas | Cilindrinis šepetys, šlifavimo popieriaus lapelis | 3
Nerūdijantis plienas | Šlifavimas | Šlifavimo diskas/fibrinis diskas | 4–6
Metalas | Rupusis šlifavimas | Šlifavimo diskas | 6
Metalas | Atpjovimas | Pjovimo diskas | 6
Akmuo | Atpjovimas | Deimantinis pjovimo diskas | 6

- Darbo įrankio leidžiamas sūkių skaičius turi būti ne mažesnis už didžiausią sūkių skaičių, nurodytą ant elektrinio įrankio. Įrankis, kuris sukasi greičiau, nei yra leistina, gali lūžti ir nulėkti nuo prietaiso.

Sūkių skaičiaus išankstinio nustatymo pakopa | GWS 18V-11 S [min-1]
--- | ---
1 | 3000
2 | 4500
3 | 5400
4 | 6200
5 | 7000
6 | 9000

Nurodytos sūkių skaičiaus pakopų vertės yra orientacinės.