# Caractéristiques ‌techniques

Meuleuse angulaire |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Tension nominale | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Régime à vide assignéA) B) | tr/min | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000
Plage de réglage de la vitesse de rotation | tr/min | – | – | 3 000–9 000 | 3 000–9 000
Diamètre max. du disque/plateau de ponçage en caoutchouc | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Filetage de la broche d’entraînement |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Longueur de filetage max. de la broche d’entraînement | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Arrêt en cas de rebond (KickBack Control) |  | ● | ● | ● | ●
Protection anti-redémarrage |  | ● | ● | ● | ●
Frein d’arrêt immédiat |  | ● | ● | ● | ●
Protection en cas de chute |  | ● | ● | ● | ●
Présélection de la vitesse de rotation |  | – | – | ● | ●
PoidsC) | kg | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationD) et pour le stockage | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Batteries compatibles |  | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...
Batteries recommandées pour des performances optimales |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V...
Chargeurs recommandés |  | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...

A)

  Mesuré à 20−25 °C avec accu ProCORE18V 12.0Ah

B)

  Régime à vide assigné selon EN IEC 62841-2-3 pour les accessoires appropriés. Pour des raisons de sécurité et du fait des tolérances de fabrication, le régime à vide réel est moins élevé.

C)

  Avec capot de protection (10), poignée auxiliaire (8), flasque de serrage (13) et écrou de serrage (19), sans batterie (vous trouverez le poids des batteries sous www.bosch-professional.com)

D)

  performances réduites à des températures < 0 °C

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.