# Техникалық мәліметтер

Бұрыштық ажарлау машинасы |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Номиналды кернеу | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Есептелген бос жүріс күйіндегі айналу жиілігіA) B) | мин-1 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Айналу жиілігін реттеу диапазоны | мин-1 | – | – | 3000–9000 | 3000–9000
Ажарлағыш дискінің/резеңке ажарлау тәрелкесінің макс. диаметрі | мм | 115 | 125 | 115 | 125
Ажарлау шпинделінің ирек оймасы |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Шпиндель ирек оймасының макс. ұзындығы | мм | 22 | 22 | 22 | 22
Кері соққы кезіндегі өшіру жүйесі |  | ● | ● | ● | ●
Қайта іске қосылудан қорғаныс |  | ● | ● | ● | ●
Жүріс тежегіші |  | ● | ● | ● | ●
Соғылу кезіндегі өшіру жүйесі |  | ● | ● | ● | ●
Айналу жиілігін алдын ала таңдау |  | – | – | ● | ●
СалмағыC) | кг | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0...+35 | 0...+35 | 0...+35 | 0...+35
Жұмыс кезіндегіD) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20...+50 | –20...+50 | –20...+50 | –20...+50
Үйлесімді аккумуляторлар |  | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...
Толық қуат үшін ұсынылатын аккумуляторлар |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V...
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар |  | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...

A)

  20−25 °C температурасында ProCORE18V 12.0Ah аккумуляторымен өлшенеді

B)

  Жарамды алмалы-салмалы аспаптарды таңдау үшін EN IEC 62841-2-3 бойынша есептелген бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі. Шынайы бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі қауіпсіздік тұрғысынан және технологиялық рұқсатты ауытқуларға байланысты төменірек болады.

C)

  Қорғаныш қаптамамен (10), қосымша тұтқамен (8), тірек фланецімен (13) және қысқыш гайкамен (19), аккумуляторсыз (аккумулятор салмағын www.bosch-professional.com веб-сайтында қараңыз)

D)

  температура < 0 °C болғанда жұмыс күші шектелген көлемде болады

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.