# Tekniska data

Vinkelslip |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Märkspänning | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Uppmätt tomgångsvarvtalA)B) | v/min | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Område för varvtalsinställning | v/min | – | – | 3000–9000 | 3000–9000
Max. slipskivediameter/gummisliprondelldiameter | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Slipspindelgänga |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Max. gänglängd för slipspindeln | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Bakslagsfrånkoppling |  | ● | ● | ● | ●
Återstartsskydd |  | ● | ● | ● | ●
Eftergångsbroms |  | ● | ● | ● | ●
Stötavstängning |  | ● | ● | ● | ●
Hastighetsval |  | – | – | ● | ●
ViktC) | kg | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur vid driftD) och vid lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Kompatibla batterier |  | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...
Rekommenderade batterier för full effekt |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V...
Rekommenderade laddare |  | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...

A)

  uppmätt vid 20−25 °C med batteri ProCORE18V 12.0Ah

B)

  Mätnings-tomgångsvarvtal enligt EN IEC 62841-2-3 för val av passande insatsverktyg. Det faktiska tomgångsvarvtalet är lägre av säkerhetsskäl och tillverkningsskäl.

C)

  Med skyddskåpa (10), stödhandtag (8), fästfläns (13) och spännmutter (19), utan batteri (du hittar batteriets vikt under www.bosch-professional.com)

D)

  begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.