# کاهش گرد و غبار

از کار بدون اقدامات کاهش گرد و غبار خودداری کنید. این ابزار برقی را می‌توان بسته به نوع کاربرد، با متعلقات کاهش گرد و غبار به همراه جاروبرقی ترکیب کرد، رجوع کنید به سرپوش مکنده برای سایش کاری، رجوع کنید به قاب مکنده جهت برش با ریل راهنما.
همواره از ماسک تنفسی مناسب استفاده کنید. به قوانین و مقررات معتبر کشور خود در رابطه با پردازش مواد توجه کنید.

- از تجمع گرد و غبار در محل کار جلوگیری کنید. گرد و غبار می توانند به آسانی مشتعل شوند.

الزامات جاروبرقی |
--- | ---
قطر نامی شیلنگ توصیه شده | mm | 35
فشار خلاء مورد نیازA) | mbar hPa | ≥ 230 ≥ 230
میزان جریان مورد نیازA) | l/s m³/h | ≥ 36 ≥ 129,6
کارآیی فیلتر توصیه شده |  | کلاس گرد و غبار M‏B)

A)

  مقدار توان در اتصال مکش ابزار برقی

B)

  طبق استاندارد IEC/EN 60335-2-69

به دستورالعمل جاروبرقی توجه کنید. در صورت کاهش قدرت مکش، کار را متوقف کنید و علت را برطرف کنید.