# Τεχνικά χαρακτηριστικά

Γωνιακός λειαντήρας |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Ονομαστική τάση | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Ονομαστικός αριθμός στροφών χωρίς φορτίοA) B) | min-1 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000
Περιοχή ρύθμισης αριθμού στροφών | min-1 | – | – | 3.000–9.000 | 3.000–9.000
Μέγ. διάμετρος δίσκου λείανσης/διάμετρος λαστιχένιου δίσκου λείανσης | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Σπείρωμα άξονα λείανσης |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Μέγ. μήκος σπειρώματος του άξονα λείανσης | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Απενεργοποίηση ανάδρασης |  | ● | ● | ● | ●
Προστασία από αθέλητη επανεκκίνηση |  | ● | ● | ● | ●
Φρένο αδρανείας |  | ● | ● | ● | ●
Απενεργοποίηση πρόσκρουσης |  | ● | ● | ● | ●
Προεπιλογή αριθμού στροφών |  | – | – | ● | ●
ΒάροςC) | kg | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαD) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Συμβατές μπαταρίες |  | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...
Συνιστώμενες μπαταρίες για πλήρη ισχύ |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V...
Συνιστώμενοι φορτιστές |  | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...

A)

  Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία ProCORE18V 12.0Ah

B)

  Ονομαστικός αριθμός στροφών χωρίς φορτίο σύμφωνα με το πρότυπο EN IEC 62841-2-3 για την επιλογή κατάλληλων εξαρτημάτων. Ο πραγματικός ονομαστικός αριθμός στροφών είναι για λόγους ασφαλείας και λόγω των κατασκευαστικών ανοχών χαμηλότερος.

C)

  Με κάλυμμα προστασίας (10), πρόσθετη λαβή (8), φλάντζα υποδοχής (13) και παξιμάδι σύσφιγξης (19), χωρίς μπαταρία (το βάρος της μπαταρίας θα το βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.bosch-professional.com)

D)

  περιορισμένη απόδοση στις θερμοκρασίες < 0 °C

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.