# Dane techniczne

Szlifierka kątowa |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Napięcie znamionowe | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Nominalna prędkość obrotowa bez obciążeniaA) B) | min–1 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Zakres regulacji prędkości obrotowej | min–1 | – | – | 3000–9000 | 3000–9000
Maks. średnica tarczy szlifierskiej/gumowego talerza szlifierskiego | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Gwint wrzeciona szlifierki |  | M14 | M14 | M14 | M14
Maks. długość gwintu wrzeciona szlifierki | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Zabezpieczenie przed odrzutem |  | ● | ● | ● | ●
Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem |  | ● | ● | ● | ●
Hamulec wybiegowy |  | ● | ● | ● | ●
Wyłącznik uderzeniowy |  | ● | ● | ● | ●
Wstępny wybór prędkości obrotowej |  | – | – | ● | ●
WagaC) | kg | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyD) i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Kompatybilne akumulatory |  | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...
Zalecane akumulatory zapewniające pełną moc |  | GBA 18V... ≥4.0Ah ProCORE18V... ≥4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥4.0Ah ProCORE18V... ≥4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥4.0Ah ProCORE18V... ≥4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥4.0Ah ProCORE18V... ≥4.0Ah EXPERT18V...
Zalecane ładowarki |  | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...

A)

  Pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem ProCORE18V 12.0Ah

B)

  Nominalna prędkość obrotowa bez obciążenia zgodnie z normą EN IEC 62841-2-3 stosowana do wyboru odpowiednich narzędzi roboczych. Ze względów bezpieczeństwa rzeczywista prędkość obrotowa bez obciążenia jest niższa i uwarunkowana tolerancjami produkcyjnymi.

C)

  Z pokrywą ochronną (10), rękojeścią dodatkową (8), kołnierzem mocującym (13) i nakrętką mocującą (19), bez akumulatora (wagę akumulatora można znaleźć na stronie: www.bosch-professional.com)

D)

  ograniczona wydajność w przypadku temperatur < 0 °C

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.