# Predvoľba otáčok

## (GWS 18V-11 S)

Nastavovacím kolieskom predvoľby otáčok (4) môžete nastaviť potrebné otáčky aj počas prevádzky. Údaje v nasledujúcej tabuľke sú odporúčanými hodnotami.

Materiál | Použitie | Pracovný nástroj | Poloha nastavovacieho kolieska
--- | --- | --- | ---
Kov | Odstraňovanie farby | Brúsny list | 2–3
Kov | Brúsenie kefou, odstraňovanie hrdze | Miskovitá kefa, brúsny papier | 3
Nehrdzavejúca oceľ | Brúsenie | Brúsny kotúč/fíbrový kotúč | 4–6
Kov | Obrusovanie nahrubo | Brúsny kotúč | 6
Kov | Rezanie | Rezací kotúč | 6
Kameň | Rezanie | Diamantový rezací kotúč | 6

- Menovité otáčky príslušenstva musia byť minimálne rovnaké ako maximálne otáčky vyznačené na elektrickom náradí. Príslušenstvo, ktoré sa otáča rýchlejšie, ako sú jeho menovité otáčky, sa môže zlomiť a rozletieť.

Stupeň predvoľby otáčok | GWS 18V-11 S [ot/min]
--- | ---
1 | 3 000
2 | 4 500
3 | 5 400
4 | 6 200
5 | 7 000
6 | 9 000

Uvedené hodnoty stupňov otáčok sú orientačné.