# تقليل الغبار

تجنب العمل بدون اتخاذ تدابير لتقليل الغبار. يمكن دمج العدة الكهربائية مع ملحقات تقليل الغبار مع الشافطة الكهربائية حسب الغرض من الاستخدام، انظر غطاء شفط للجلخ، انظر غطاء الشفط للقطع مع دليل التوجيه.
احرص دائمًا على ارتداء واقي تنفس مناسب. تراعی الأحكام السارية في بلدك بالنسبة للخامات المرغوب معالجتها.

- تجنب تراكم الغبار بمكان العمل. يجوز أن تشتعل الأغبرة بسهولة.

متطلبات الشافطة الكهربائية |
--- | ---
القطر الاسمي الموصى به للخرطوم | مم | 35
التفريغ المطلوبA) | مللي بار هيكتوباسكال | ≥ 230 ≥ 230
معدل التدفق المطلوبA) | لتر/ثانية متر³/ساعة | ≥ 36 ≥ 129,6
كفاءة الفلتر الموصى بها |  | فئة الغبار M‎B)‎

A)

  قيمة الأداء عند وصلة الشافطة الكهربائية الخاصة بالعدة الكهربائية

B)

  وفقًا للمعيار IEC/EN 60335-2-69

يرجى مراعاة دليل استخدام الشافطة الكهربائية. قم بإيقاف العمل عند انخفاض قدرة الشفط وتأكد من إزالة السبب.