# Kierrosluvun valinta

## (GWS 18V-11 S)

Kierrosluvun valintapyörällä (4) voit valita tarvittavan kierrosluvun myös moottorin käydessä. Seuraavan taulukon tiedot ovat suosituksia.

Materiaali | Käyttökohde | Käyttötarvike | Säätörenkaan asento
--- | --- | --- | ---
Metalli | Maalinpoisto | Hiomapyörö | 2–3
Metalli | Harjaus, ruosteenpoisto | Kuppiharja, hiomapyörö | 3
Ruostumaton teräs | Hionta | Hiomalaikka/kuitulaikka | 4–6
Metalli | Karkea hionta | Hiomalaikka | 6
Metalli | Katkaisu | Katkaisulaikka | 6
Kivi | Katkaisu | Timanttikatkaisulaikka | 6

- Käyttötarvikkeen nimelliskierrosnopeuden täytyy olla vähintään yhtä suuri kuin sähkötyökaluun merkitty maksimikierrosnopeus. Nimelliskierroslukua nopeammin pyörivät käyttötarvikkeet voivat murtua ja sinkoutua ympäriinsä.

Kierrosluvun valintaporras | GWS 18V-11 S [min-1]
--- | ---
1 | 3 000
2 | 4 500
3 | 5 400
4 | 6 200
5 | 7 000
6 | 9 000

Kierroslukuportaiden ilmoitetut arvot ovat suuntaa-antavia.