# Redução do pó

Evite trabalhar sem medidas de redução do pó. Consoante a aplicação, a ferramenta elétrica pode ser combinada com um acessório redutor de pó e um aspirador, ver Capa de aspiração para lixar, ver Tampa de aspiração para cortar com patim de guia.
Utilize sempre proteção respiratória adequada. Observe as diretivas para os materiais a serem processados, vigentes no seu país.

- Evite a acumulação de pó no local de trabalho. Pós podem entrar levemente em ignição.

Requisitos relativos ao aspirador |
--- | ---
Diâmetro nominal recomendado da mangueira | mm | 35
Vácuo necessárioA) | mbar hPa | ≥ 230 ≥ 230
Taxa de fluxo necessáriaA) | l/s m³/h | ≥ 36 ≥ 129,6
Eficiência de filtro recomendada |  | Classe de pó MB)

A)

  Valor de potência na ligação do aspirador da ferramenta elétrica

B)

  Conforme IEC/EN 60335-2-69

Observe o manual do aspirador. Se a potência de aspiração diminuir, pare de trabalhar e elimine a causa.