# Dulkių sumažinimas

Venkite dirbti be dulkių mažinimo priemonių. Priklausomai nuo atliekamo darbo, elektrinį įrankį galima naudoti su dulkių mažinimo priemonėmis kartu su dulkių siurbliu žr. Nusiurbimo gaubtas, skirtas šlifuoti, žr. Pjovimui skirtas nusiurbimo gaubtas su kreipiamosiomis pavažomis.
Naudokite tik tinkamus respiratorius. Laikykitės jūsų šalyje galiojančių apdorojamoms medžiagoms taikomų taisyklių.

- Saugokite, kad darbo vietoje nesusikauptų dulkių. Dulkės lengvai užsidega.

Reikalavimai siurbliui |
--- | ---
Rekomenduojamas žarnos vardinis skersmuo | mm | 35
Reikalingas išretinimasA) | mbar hPa | ≥ 230 ≥ 230
Reikalingas srautasA) | l/s m³/h | ≥ 36 ≥ 129,6
Rekomenduojamas filtro efektyvumas |  | Dulkių klasė MB)

A)

  Galios vertė prie elektrinio įrankio jungties, skirtos siurbliui prijungti

B)

  Pagal IEC/EN 60335-2-69

Laikykitės siurblio instrukcijos. Sumažėjus siurbimo galiai, nutraukite darbą ir pašalinkite priežastį.