# Намалување на прашината

Избегнувајте да работите без мерки за намалување на прашината. Електричниот алат може да се комбинира со додатоци за намалување на прашината заедно со всисувачот, во зависност од примената, види Капак за всисување при брусењето, види Хауба за вшмукување при сечење со лизгачка водилка.
Секогаш користете соодветна респираторна заштита. Внимавајте на важечките прописи на Вашата земја за материјалот кој го обработувате.

- Избегнувајте собирање прав на работното место. Правта лесно може да се запали.

Барања за всисувачот |
--- | ---
Препорачан номинален дијаметар на цревото | mm | 35
Потребен потпритисокA) | mbar hPa | ≥ 230 ≥ 230
Потребна количина на протокA) | l/s m³/h | ≥ 36 ≥ 129,6
Препорачана ефикасност на филтерот |  | Класа на прашина MB)

A)

  Вредност на моќноста на приклучокот за всисување на електричниот алат

B)

  Според IEC/EN 60335-2-69

Следете го упатството на всисувачот. Престанете да работите кога ќе се намали моќноста на всисување и отстранете ја причината.