# Tolmuvähendus

Vältige töötamist ilma tolmuvähenduse meetmeteta. Elektrilist tööriista saab olenevalt kasutusotstarbest kombineerida tolmuvähenduse tarvikutega koos imuriga, vaadake Imikate lihvimiseks, vaadake Juhtkelguga kaitsekate lõikamiseks.
Kasutage põhimõtteliselt sobivat hingamisteede kaitsevahendit. Järgige töödeldavate materjalide kohta kehtivaid siseriiklikke eeskirju.

- Vältige tolmu kogunemist töökohta. Tolm võib kergesti süttida.

Nõuded imurile |
--- | ---
Vooliku soovitatav nimiläbimõõt | mm | 35
Vajalik alarõhkA) | mbar hPa | ≥ 230 ≥ 230
Vajalik läbivooluhulkA) | l/s m³/h | ≥ 36 ≥ 129,6
Soovitatav filtritõhusus |  | Tolmuklass MB)

A)

  Elektrilise tööriista imuriühenduse võimsuse väärtus

B)

  Vastavalt IEC/EN 60335-2-69

Järgige imuri juhist. Katkestage imemisvõimsuse vähenemisel töö ja kõrvaldage põhjus.