# Kasutus

- Ärge rakendage elektrilisele tööriistale sellist koormust, et see seiskub.

- Võtke aku enne kõiki töid elektrilise tööriista juures (ny hooldus, tööriistavahetus jms) elektrilisest tööriistast välja. Sisse-/väljalüliti juhusliku rakendamise korral on vigastumisoht.

- Ettevaatust kandvate seinte lõikamisel, vt jaotist "Märkused staatika kohta".

- Kui töödeldava detaili omakaal ei taga stabiilset asendit, siis kinnitage see kinnitusvahendite abil.

- Elektrilise tööriista jahutamiseks laske tööriistal pärast suure koormuse all töötamist veel mõned minutid tühikäigul töötada.

- Ärge kasutage elektrilist tööriista ketaslõikuri rakises.

- Ärge puudutage lihv- ja lõikekettaid enne, kui need on jahtunud. Kettad lähevad töötamisel väga kuumaks.

Töösuunised
Kasutuselevõtt