# A fordulatszám előválasztása

## (GWS 18V-11 S)

A (4) fordulatszám előválasztó szabályozókerékkel a szükséges fordulatszámot üzem közben is ki lehet jelölni. Az alábbi táblázatban található adatok javasolt értékek.

Anyag | Alkalmazás | Betétszerszám | A szabályozókerék helyzete
--- | --- | --- | ---
Fém | Festék eltávolítása | Csiszolópapír | 2–3
Fém | Kefélés, rozsdátlanítás | Edénykefe, csiszolólap | 3
Rozsdamentes acél | Csiszolás | Csiszolótárcsa/rostszálas csiszolótárcsa | 4–6
Fém | Nagyoló csiszolás | Csiszolókorong | 6
Fém | Darabolás | Darabolótárcsa | 6
Kő | Darabolás | Gyémántszegmenses daraboló tárcsa | 6

- A betétszerszám megengedett fordulatszámának legalább akkorának kell lennie, mint az elektromos kéziszerszámon megadott legnagyobb fordulatszámnak. A megengedettnél gyorsabban forgó betétszerszámok széttörhetnek és kirepülhetnek.

Fokozat Fordulatszám előválasztás | GWS 18V-11 S [perc-1]
--- | ---
1 | 3000
2 | 4500
3 | 5400
4 | 6200
5 | 7000
6 | 9000

A fordulatszám fokozatoknál megadott fordulatszámok tájékoztató értékek.