# Luaj burime të jashtme audio nëpërmjet Multi-Speaker Sound

Multi-Speaker Sound bën të mundur një lidhje nëpërmjet Bluetooth® me çdo numër pajisjesh që mbështesin të njëjtin standard (p.sh. GPB 18V‑1 C, GPB 18V‑6 C).

1. Përdorni butonin SOURCE për të zgjedhur Multi-Speaker Sound si burim audio.

1. Në ekran shfaqet .
2. GPB18V‑3SC: (a) shfaqen <Multi‑Speaker Sound> në rreshtin e sipërm të ekranit shumëfunksional.

Nëse është i disponueshëm një Multi-Speaker Stream, krijohet automatikisht një lidhje me këtë transmetim. Ekrani pulson ndërsa krijohet lidhja . Nëse lidhja është e suksesshme, treguesi ndizet përgjithmonë.

Nisni dhe kontrolloni riprodhimin në burimin e audios.

Volumi midis burimit të audios dhe radios sinkronizohet (burimi i audios përcakton volumin) derisa volumi në radio të ndryshojë. Për të rivendosur sinkronizimin e volumit, rinisni lidhjen nëpërmjet Multi-Speaker Sound.

1. Për të rinisur lidhjen, zgjidhni përsëri burimin audio të Multi-Speaker Sound duke përdorur butonin SOURCE.

Nëse gjatë një transmetimi shtypet një nga butonat e memories së programit (5), radioja do të kalojë në stacionin e ruajtur në modalitetin e fundit të radios të përdorur.