# عملکرد با باتری قابل شارژ

Bosch رادیوها را بدون باتری قابل شارژ هم به فروش می رساند. از روی بسته بندی در می یابید که آیا باتری قابل شارژ همراه رادیو به شما ارائه شده است یا خیر.

- تنها شارژرهای ذکر شده در مشخصات فنی را بکار برید. تنها این شارژرها با باتری های لیتیوم یونی (Li-Ion) قابل استفاده در رادیوی شما منطبق می باشند.

باتری های لیتیوم یون به دلیل مقررات حمل و نقل بین المللی به طور نیمه شارژ ارسال می شوند. برای دست یافتن به توان کامل باتری های قابل شارژ، قبل از بکارگیری آن برای اولین بار باید شارژ باتری بطور کامل در دستگاه شارژ تکمیل شود.

## تعویض باتری قابل شارژ

1. اهرم قفل کردن درپوش محفظه باتری (13) را باز کرده و درپوش محفظه باتری (12) را بلند کنید.
2. دکمه آزادسازی باتری قابل شارژ (18) را فشار دهید و باتری (19) را از محفظه آن خارج کنید. هنگام انجام این کار از اِعمال فشار خودداری کنید.
3. باتری شارژ شده را به داخل نگهدارنده باتری قابل شارژ (15) برانید تا جا بیافتد.
4. درپوش محفظه باتری قابل شارژ (12) را ببندید و آن را قفل کنید.

برای استفاده از باتری های قابل شارژ خیلی بزرگ، می توان درپوش محفظه باتری قابل شارژ (12) را جدا کرد.

1. به این منظور درپوش محفظه باتری قابل شارژ (12) را باز کنید.
2. اجزای فنری اتصال (14) را به یکدیگر فشار دهید و درپوش محفظه باتری قابل شارژ را بردارید.

به محض این که باتری قابل شارژ بزرگ را خارج کردید، درپوش محفظه باتری قابل شارژ را دوباره نصب کنید.