# Güç adaptörü ile çalışmada

- Şebeke gerilimine dikkat edin! Akım kaynağının gerilimi güç kaynağının tip etiketindeki verilere uygun olmalıdır.

- Şebeke bağlantısı için yalnızca güç dağıtımlı bir USB Type‑C® güç adaptörü (USB‑PD) kullanın. Çıkış gerilimi, minimum çıkış akımı ve çıkış gücü "Teknik veriler" bölümündeki gereklilikleri karşılamalıdır. Fişli güç adaptörünün kullanım kılavuzunu dikkate alın. Başka güç adaptörlerinin kullanılması radyoya zarar verebilir. Güç adaptöründeki güç çok düşük olduğunda, radyo kapanır.

1. Bağlantı bölmesi (17) kapağını açın.
2. Güç adaptörünü, uygun bir kablo kullanarak radyonun USB Type‑C® soketine (16) bağlayın.
3. Güç kaynağını akım şebekesine bağlayın.

Kire karşı korumak için, güç adaptörünün kablosunu çıkardığınızda bağlantı bölmesinin (17) kapağını tekrar kapatın.

Radyo, güç adaptörü ile elektrik şebekesine bağlandığında; akü takılı olsa bile enerji kaynağı ilgili güç adaptörü üzerinden sağlanır.