# Сыртқы аудио көздерін Multi-Speaker Sound арқылы ойнату

Multi-Speaker Sound жүйесі Bluetooth® арқылы бірдей стандартқа қолдау көрсететін құрылғылардың (мысалы, GPB 18V‑1 C, GPB 18V‑6 C) кез келген санына ағындық байланыс орнатуға мүмкіндік береді.

1. SOURCE тұтқасының көмегімен Multi-Speaker Sound жүйесін аудио көзі ретінде таңдаңыз.

1. Дисплейде индикаторы пайда болады.
2. GPB18V‑3SC: көп функциялы индикатордың (a) жоғарғы жолағында <Multi‑Speaker Sound> индикациясы көрсетіледі.

Multi-Speaker Stream қолжетімді болса, осы трансляциямен байланыс автоматты түрде орнатылады. Байланыс орнату кезінде индикаторы жыпылықтайды. Байланыс сәтті орнатылса, индикаторы үздіксіз жанып тұрады.

Аудио көзінен ойнатуды бастаңыз және басқарыңыз.

Аудио көзі мен радио қабылдағыш арасындағы дыбыс деңгейі, радио қабылдағыштағы дыбыс деңгейі өзгертілген сайын синхрондалып тұрады (аудио көзі дыбыс деңгейіне сәйкес келеді). Дыбыс деңгейінің синхрондалуын қалпына келтіру үшін Multi-Speaker Sound арқылы байланысты қайта іске қосыңыз.

1. Байланысты қайта іске қосу үшін SOURCE тұтқасының көмегімен Multi-Speaker Sound аудио көзін қайта таңдаңыз.

Егер трансляцияны ойнату кезінде бағдарламаны сақтау түймелерінің (5) бірі басылса, радио қабылдағыш соңғы рет пайдаланылған радио режимінде сақталған станцияға ауысады.