# Fonctionnement avec chargeur secteur

- Tenez compte de la tension du secteur ! La tension du secteur doit correspondre aux indications se trouvant sur la plaque signalétique du bloc d’alimentation secteur.

- Pour un fonctionnement sur secteur, utilisez exclusivement un chargeur secteur USB Type-C® avec Power Delivery (USB‑PD). Sa tension de sortie, son courant de sortie minimal et sa puissance de sortie doivent être conformes aux indications de la section « Caractéristiques techniques ». Observez les indications figurant dans la notice d’utilisation du chargeur secteur. En cas d’utilisation d’autres chargeurs secteurs, la radio risque d’être détériorée. Si la puissance du chargeur secteur est trop faible, la radio s’éteint.

1. Ouvrez le cache-connexions (17).
2. Connectez le chargeur secteur à la prise USB Type‑C® (16) de la radio à l’aide d’un câble adéquat.
3. Raccordez le chargeur secteur à une prise électrique.

Pour éviter la pénétration de poussières, remettez en place le cache-connexions (17) aussitôt après avoir débranché le chargeur secteur.

Dès que la radio est raccordée au secteur via le chargeur secteur, son alimentation électrique s’effectue via le chargeur secteur même s’il y a une batterie dans le logement.