# Fonctionnement avec batterie

Bosch commercialise aussi ses radios de chantier sans batterie. Il est indiqué sur l’emballage si une batterie est fournie avec la radio.

- N’utilisez que les chargeurs indiqués dans les Caractéristiques techniques. Ces chargeurs sont les seuls à être adaptés à l’accu Lithium-Ion de votre radio.

Les batteries lithium-ion sont expédiées partiellement chargées en raison des réglementations internationales en matière de transport. Pour obtenir les performances maximales, chargez la batterie complètement avant la première utilisation.

## Changement de batterie

1. Ouvrez le levier de verrouillage (13) du couvre-batterie et rabattez le couvre-batterie (12) vers l’arrière.
2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage (18) et retirez la batterie (19) de son logement. Ne forcez pas.
3. Insérez la batterie chargée dans le logement de batterie (15) jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.
4. Fermez le couvre-batterie (12) et verrouillez-le.

Pour les batteries particulièrement grosses, il est possible de retirer préalablement le couvre-batterie (12).

1. Ouvrez pour cela le couvre-batterie (12).
2. Pressez les deux charnières (14) de la fixation l’une en direction de l’autre et retirez le couvre-batterie.

Remettez en place le couvre-batterie aussitôt après avoir retiré la grosse batterie.