# Αναπαραγωγή εξωτερικών πηγών ήχου μέσω Multi-Speaker Sound

Το Multi-Speaker Sound καθιστά δυνατή μέσω Bluetooth® μια σύνδεση μέσω Stream σε οποιονδήποτε αριθμό συσκευών, που υποστηρίζουν το ίδιο πρότυπο (π.χ. GPB 18V‑1 C, GPB 18V‑6 C).

1. Επιλέξτε μέσω του κουμπιού SOURCE το Multi-Speaker Sound ως πηγή ήχου.

1. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .
2. GPB18V‑3SC: Στην επάνω σειρά της πολυλειτουργικής οθόνης (a) εμφανίζεται <Multi‑Speaker Sound>.

Όταν ένα Multi-Speaker Stream είναι διαθέσιμο, τότε αποκαθίσταται αυτόματα μια σύνδεση με αυτό το Stream. Κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης της σύνδεσης αναβοσβήνει η ένδειξη . Όταν η σύνδεση έχει αποκατασταθεί με επιτυχία, ανάβει η ένδειξη συνεχώς.

Ξεκινήστε και ελέγξτε την αναπαραγωγή στην πηγή ήχου.

Η ένταση του ήχου μεταξύ της πηγής ήχου και του ραδιοφώνου είναι συγχρονισμένη (η πηγή ήχου καθορίζει την ένταση του ήχου) για τόσο, μέχρι να αλλάξει η ένταση του ήχου στο ραδιόφωνο. Για την αποκατάσταση ξανά του συγχρονισμού της έντασης του ήχου, ξεκινήστε εκ νέου τη σύνδεση μέσω Multi-Speaker Sound.

1. Επιλέξτε για το εκ νέου ξεκίνημα της σύνδεσης ξανά την πηγή ήχου Multi-Speaker Sound μέσω του κουμπιού SOURCE.

Όταν κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ενός Stream πατηθεί ένα από τα πλήκτρα αποθήκευσης προγραμμάτων (5), τότε αλλάζει το ραδιόφωνο στον σταθμό, που έχει αποθηκευτεί στην τελευταία λειτουργία ραδιοφώνου που χρησιμοποιήθηκε.